Направление оси створа задается синхронным сканированием лазерных лучей светящих знаков 4670.1 и 4670.2. При движении судна по оси створа лазерные лучи наблюдаются как два одновременных проблеска. При смещении судна от оси створа лазерные лучи наблюдаются как два последовательных проблеска