W wyznaczonej strefie o szerokości dwóch kabli od lini brzegu obowiązują następujące ograniczenia:
1) zakazuje się jednostkom pływającym pływania w ślizgu oraz nakazuje się poruszanie z minimalną sterowną prędkością, 
przy czym w zakresie jednostek pływających niewyposażonych w silnik, powyższy zakaz i nakaz dotyczy obszaru w odległości jednego kabla od linii brzegu;
2) odbijanie i dobijanie do brzegu morskiego jednostek pływających w obrębie kąpielisk może odbywać się po wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu, 
o minimalnej szerokości 25 m, które łączą plażę ze strefą swobodnej żeglugi;
3) zakazuje się pływania w ślizgu jednostkom pływającym, innym niż wyposażone w silnik, równolegle do linii brzegu w pasie o szerokości 50 m od linii brzegu.
W pasie o szerokości 50 m od linii brzegu jednostki te mogą pływać w ślizu wyłącznie w celu przemieszczenia się poza strefę, z zachowaniem szczególnej ostrożności.