UPOZORENJA Zabranjuje se plovidba Pelješkim kanalom teretnim brodovima iznad 500 GT iteretnim brodovima koji prevoze opasne tvari, odnosno teretnim brodovima kojinisu degazirani. Iznimno, navedeni brodovi manji od 5000 GT s ukrcanim obalnim peljarom od 1. listopada do 31. ožujka smiju ploviti tim područjem (vidi Peljar I).