Instrukcja nawigacyjna: Od pławy świetlnej SWB sterować kursem 260° z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na spłycenia do 1,4m. Po minięciu lewą burtą wschodniej kierownicy Przekopu Wisły należy zmienić kurs na 207°.