Statki znajdujące się w obszarze VTS Zatoka Gdańska powinny utrzymywać stały nasłuch na kanale VHF 71. S
tatki znajdujące się w obszarze redy lub kotwicowiska portu powinny utrzymywać stały nasłuch na kanale roboczym właściwego kapitanatu portu. 
Służby systemu VTS Zatoka Gdańska pracują przez całą dobę bez przerwy (H24).