Направление оси канала 92.1-272.1 задается синронным сканированием лазерных лучей светящих знаков Ворот №19 правый и Ворот №19 левый.
При движении судна по оси канала лазерные лучи наблюдаются как два одновременных проблеска.
При смещении судна от оси канала лазерные огни наблюдаюся разновременно как два последовательных проблеска.