MAGNETKOMPASS-ABLENKUNGEN
Magnetkompass-Ablenkungen bis zu 70° können in der
Nähe des Hochspannungs-Gleichstromkabels auftreten.
Das Kabel ist möglichst rechtwinklig zügig zu queren
und die Magnetkompass-Selbststeueranlage vorher
auszuschalten. Näheres siehe Seehandbuch. 