Numéro de carte: 3921
Numéro de CEN-S57: CA570099

CÂBLES Les signes conventionnels des câbles sous-marins et aériens ne différencient pas les câbles conducteurs d'électricité, souvent à haute tension, des autres câbles de service. Les navigateurs prendront garde en passant sous tous les câbles aériens et éviteront de jeter l'ancre ou d'effectuer des opérations de fond à proximité des câbles sous-marins. La hauteur libre d'un câble aérien peut varier de sa valeur cartographiée à cause des changements dans les conditions atmosphériques, les niveaux d'eau et autres facteurs. Pour plus de renseignements, consulter l'Avis aux navigateurs, édition annuelle n° 16 et le volume approprié des Instructions nautiques du SHC.

COURANTS DE MARÉE Les vitesses des courants représentent les vitesses maximales normales en vive-eau. Pour des renseignements sur les courants, consulter les Tables des marées et courants du Canada Vol.7.

NIVEAU DE L'EAU La mareé dans Elizabeth Lagoon est intérieure à 0.2 mètre. Toutefois, des variations à long terme du niveau d’eau peuvent atteindre 0.8 mètre ou plus.
 
Voir les Avis aux navigateurs pour les corrections subséquentes sur cette carte et les Avis à la navigation en vigueur pour les dangers ou les changements essentiels pour la sécurité de la navigation.

© Fisheries and Oceans Canada 2014 / Pêches et Océans Canada 2014. Published by the Canadian Hydrographic Service / Publié par le Service hydrographique du Canada. A licence is required from the Canadian Hydrographic Service (www.charts.gc.ca) to reproduce or distribute this work. La reproduction et la distribution de ce produit sont sujettes à l’obtention d’un permis octroyé par le Service hydrographique du Canada (www.charts.gc.ca). 
