1.Глубины в районе трубопроводов могут быть менее показанных на карте, так как не все трубопроводы заглублены в грунт.
Мореплаватели при постановке судов на якорь или при траловом лове рыбы вблизи трубопровода должны иметь в виду опасность повреждения трубопровода, что может явиться причиной пожара или потери судном плавучести. В любом случае при повреждении трубопровода мореплаватели рискуют подвергнуть себя судебному преследованию.

2.В районах нефтяных и газовых промыслов находятся буровые установки, платформы, мертвые якоря для танкеров и танкеры-хранилища. Надводные сооружения, как правило, оборудованы огнями бМо(У). заградительными авиационными огнями и звукосигнальными установками. Запрещается без особого разрешения приближаться к указанным сооружениям и другим объектам на расстояние менее 500 м и препятствовать свободному маневрированию танкеров.