FRASER RIVER TIDAL INFORMATION
Water levels in the Fraser River are affected by the tide as far upstream as Chilliwack. See Canadian Tide and Current Tables, Volume 5. The mean daily variation in water level is greater when the river flow is low and decreases as the river flow increases during periods of high flow (freshet).
 
The datum of this chart rises in steps of 0.1 metres or 0.2m metres along the river. At selected locations, Chart Datum has the following Geodetic elevations (metres):

FRASER RIVER NORTH
Deering Island: -2.3
Swishwash Island (Middle Arm): -2.3
Oak Street Bridge: -2.1
Tom-Mac Shipyards: -1.8  
                                   
FRASER RIVER SOUTH
Steveston: -2.2
Deas Island: -1.8
Alex Fraser Bridge: -1.6

FRASER RIVER EAST
New Westminster: -1.3
Port Mann Bridge: -1.0
Port Coquitlam: -0.8
Port Hammond: -0.4
Haney: -0.3
Albion: -0.2
Whonnock: 0.0
Silverdale: 0.2
West Heights: 0.4
Mission: 0.5
Hatzic: 0.6
Strawberry Island: 0.8

High Water for elevations and clearances is the approximate level of the river during periods of average high flow (freshet).

Observed and predicted water levels at select locations can be obtained from the Canadian Hydrographic Service and the Environment and Climate Change Canada tide and water level websites. Predicted water levels and current velocities can also be obtained from the Department of Fisheries and Oceans Canada Avadepth website.


RENSEIGNEMENTS SUR LES MARÉES DE FLEUVE FRASER
Les niveaux d’eau du fleuve Fraser sont influencés par la marée jusqu’à Chilliwack en amont. Voir Tables des marées et des courants du Canada, Volume 5. La variation quotidienne moyenne du niveau de l’eau importante lorsque le débit du fleuve est faible et diminue lorsque le débit du fleuve augmente pendant les périodes de débit élevé (crue).

Le zéro de cette carte augmente en étapes de 0,1 mètre ou 0,2 mètre le long du fleuve. Le zéro des cartes aux endroits choisis se rapporte aux altitudes géodésiques suivants :

FLEUVE FRASER NORD
Deering Island: -2,3
Swishwash Island (Middle Arm): -2,3
Oak Street Bridge: -2,1
Tom-Mac Shipyards: -1,8

FLEUVE FRASER SUD
Steveston: -2,2
Deas Island: -1,8
Alex Fraser Bridge: -1,6

FLEUVE FRASER EST
New Westminster: -1,3
Port Mann Bridge: -1,0
Port Coquitlam: -0,8
Port Hammond: -0,4
Haney: -0,3
Albion: -0,2
Whonnock: 0,0
Silverdale: 0,2
West Heights: 0,4
Mission: 0,5
Hatzic: 0,6
Strawberry Island: 0,8

La pleine mer en ce qui concerne les altitudes et les hauteurs libres correspond au niveau approximatif du fleuve en périodes d’écoulement forts moyens (crue).

Les niveaux d'eau observés et prévus à certains endroits peuvent être obtenus auprès du Service hydrographique du Canada et des sites web d'Environnement et Changement climatique Canada sur les marées et les niveaux d'eau. Les niveaux d'eau et les vitesses des courants prévus peuvent également être obtenus sur le site Internet Avadepth du ministère des Pêches et Océans du Canada.
