＜＜　索引　＞＞
　○記事
　○注意
　○航行安全情報
　○航路航行義務区間
　○位置通報
　○潮流



○記事
　１．関係する海上保安庁刊行物の使用を推奨する。
　　　また、常に適切な最大縮尺海図を使用し、海図や刊行物の更新を維持すること。
　２．阪神港大阪区（南港水路）
　　　総トン数５，０００トン以上の船舶は、第１号の地点から第３号の地点までを順
　　　次に結んだ線と第４号の地点から第６号の地点までを順次に結んだ線との間の海
　　　面（以下「南港水路」という）を航行して入航しようとするときは南港水路入口付近
　　　に達する予定時刻を、南港水路を航行して出航しようとするときは運航開始予定
　　　時刻を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報し
　　　なければならない。
　　（１）大阪南港北防波堤灯台（北緯３４度３７分４３秒東経１３５度２３分４８秒）から
　　　　　１１３度５７０ｍの地点
　　（２）大阪南港北防波堤灯台から２１３度７０ｍの地点
　　（３）大阪南港北防波堤灯台から２９８度３０分５２０ｍの地点
　　（４）大阪南港北防波堤灯台から１４１度６６０ｍの地点
　　（５）大阪南港北防波堤灯台から２０４度３８０ｍの地点
　　（６）大阪南港北防波堤灯台から２６９度３０分６２０ｍの地点
　３．阪神港堺泉北区（堺水路）
　　　総トン数３，０００トン以上の船舶は、堺信号所から３０１度２，５４０ｍの地点から
　　　２９度に引いた線以東の堺航路（以下「堺水路」という）を航行して堺泉北区第２区
　　　又は堺泉北区第３区に入航しようとするときは堺水路入口付近に達する予定時刻を、
　　　堺水路を航行して堺泉北区第２区又は堺泉北区第３区を出航しようとするときは運航開始
　　　予定時刻を、それぞれ入港予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しな
　　　ければならない。

○注意
　１．浅瀬などの周辺には他にも未発見の浅瀬などが存在することがありうるので注意のこと。
　２．河口付近の水深は変化しやすいので注意のこと。
　３．本図に記載されている灯台の光達距離は、実効光度等を用いた名目的光達距離または
　　　地理学的光達距離のうち小さい方の値である。

○航行安全情報
　１．ＶＨＦ（ＣＨ１６、１５６．８ＭＨｚ）を備える船舶は、大阪湾海上交通センターから
　　　航行の安全に関する情報等が提供される場合があるため、航路等及び航路等に至る主要通航路
　　　並びにその周辺海域において、海上交通センターとの連絡を保持すること。
　２．明石海峡航路西側出入口付近海域指定経路
　　（１）明石海峡航路をこれに沿って西航した総トン数５０００トン以上の船舶はａ線の北側を
　　　　　航行すること。
　　（２）明石海峡航路をこれに沿って東航しようとする総トン数５０００トン以上の船舶は
　　　　　ａ線の南側を航行すること。
　３．明石海峡航路東側出入口付近海域指定経路
　　（１）明石海峡航路をこれに沿って西航しようとする長さ５０メートル以上の船舶は、
　　　　・ａ線の北側を航行すること。
　　　　・ｂ線（平磯灯標から１３９度２，３５０メートルの地点から１８０度２，３００メートルの
　　　　　地点まで引いた線）を横切って航行すること。
　　（２）明石海峡航路をこれに沿って東航した長さ５０メートル以上の船舶は、
　　　　・ａ線の南側を航行すること。
　　　　・明石海峡航路東方灯浮標から２００メートル離れて航行すること。
　４．大阪湾北部海域指定経路
　　（１）Ａ線、Ｂ線の順に横切って航行する総トン数５００トン以上の船舶は、
　　　　　Ｃ線の北側を航行すること。
　　（２）Ｂ線、Ａ線の順に横切って航行する総トン数５００トン以上の船舶は、
　　　　　Ｃ線の南側を航行すること。
　５．洲本沖灯浮標及び由良瀬戸付近海域指定経路
　　（１）由良瀬戸を経て大阪湾を北の方向に航行しようとする船舶及び大阪湾を南の方
　　　　　向に航行して由良瀬戸を通過しようとする船舶は、洲本沖灯浮標を左げんに見
　　　　　て航行すること。
　　（２）由良瀬戸を通過して航行しようとする船舶は、Ｄ線（友ケ島灯台から３１５度
　　　　　２，６６０メートルの地点から１８０度３，３８０メートルの地点まで引いた線）の
　　　　　右側を航行すること。
　６．視界が制限される状態等において、一定の船舶に対し、航路外での待機を指示する場合がある。

　※指定経路の詳細については、書誌第１０３号（瀬戸内海水路誌）を参照されたい。

○航路航行義務区間
　Ａ線、Ｂ線間を航行する場合－－全区間。

○位置通報
　船舶自動識別装置を備えていない船舶又は同装置を作動させていない船舶であって、長さ５０メートル以上の
　船舶及び長さ１００メートル以上の物件えい航船等は、最初の位置通報ラインを通過した時に位置通報を大阪
　湾海上交通センターに行うこと。
　通報事項
　イ　船名及び呼出符号
　ロ　現在位置又は通過した位置通報ラインの略称及び通過時刻

○潮流
　明石海峡中央部では、明石の低潮（高潮）約３時間後から高潮（低潮）約３時間後まで
　西流（東流）し、高潮（低潮）時の頃に西流（東流）最強となる。

　詳細は、特殊図第６２２７号明石海峡潮流図及び書誌第７８１号潮汐表第１巻を参照のこと。
－－－－－－－－
新規、２０１００７０１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ０１３１
修正、２０１３０５３１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ＮｔＭ２０１３－０４００
修正、２０２３０５０４、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ０１０６